Title: KODE UNIT
Author: anangtj
Last saved by: pens
Company: EEPIS-ITS

KODE UNIT 	: 
JUDUL UNIT  	:	MELAKUKAN PENGETESAN ALAT UKUR FLUKE DSP-4000

Uraian Unit : 

Kompetensi ini diperlukan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan proses pemasangan dan pengukuran kabel jaringan menggunakan DSP-4000

SUB KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA

1.	Mempersiapkan Fluke DSP-4000

1.1.	Jenis part maupun cara-cara penangannya dipahami
1.2.	Komponen dipersiapkan/disusun berdasar petunjuk kerja yang telah ditentukan

2.	Melakukan Pengetesan Alat Ukur Fluke DSP-4000

2.1.	Jenis part maupun cara-cara penangannya dipahami
2.2.	Sistem pemasangan komponen dipahami sesuai dengan list part yang ditetapkan
2.3.	Jenis-jenis konektor yang dipasangkan

Persyaratan unjuk kerja:
1.	Unit kompetensi ini dapat digunakan di seluruh pengukuran konektor RJ-45
2.	Setiap bagian proses/mesin-mesin produksi harus disertai dokumen operasi mesin atau petunjuk kerja
3.	Memiliki kemampuan mengenai petunjuk keselaman kerja secara umum
4.	Memperhatikan prosedur pengendalian kualitas pada setiap bagian proses
5.	Memperhatikan pelaksanaan dokumentasi setiap bagian
6.	Memperhatikan kondisi lingkungan, alat tulis dan kertas-kertas, serta komputer dalam keadaan memadai
7.	Semua karyawan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
8.	Struktur organisasi di depertement audio sesuai dengan kebutuhan yang mengacu pada industri elektronika yang ada

Acuan Penilaian:
Penilaian unjuk kerja pengoperasian menggunakan peralatan / permesinan / instrumentasi di Industri Audio equipment dapat berdasarkan efisiensi dan efektivitas penggunaannya serta hasil unjuk kerja peralatan / permesinan / instrumentasi di Industri audio equipment yang dioperasikan atau digunakan secara optimal dan Aman ( scure, safe dan peace) yakni :

1.	Menggunakan alat / perlengkapan keselamatan kerja dan 5 K :
1.1.	Prosedur menggunakan alat / perlengkapan keselamatan kerja dan 5 K dikuasai dengan baik sesuai buku petunjuk
1.2.	Alat / perlengkapan keselamatan kerja dan 5 K diindentifikasi dan dibedakan berdasarkan fungsi dan spesifikasi tcknis
1.3.	Kondisi alat / pelengkapan keselamatan kerja dan 5K dikenali untuk meningkatkan efesiensi dan pengoperasian alat / perelengkapan ini
1.4.	Alat / perlengkapan keselamatan kerja dan 5 K dioperasikan sesuai prosedur untuk memperoleh unjuk kerja yang optimal
2.	Mengoperasikan / menggunakan alat / perlengkapan / Mesin pemadam kebakaran :
2.1.	Prosedur mengoperasikan / menggunakan alat / perelengkapan / mesin pemadam kebakaran dikuasai dengan baik sesuai buku petunjuk
2.2.	Instrument  / alat / mesin pemadam kebakaran diindentifikasi dan dibedakan berdasarkan fungsi dan spesifikasi teknis
2.3.	Kondisi mesin / alat / perlengkapan pemadam kebakaran dikenali untuk meningkatkan efesiensi dan pengoperasian alat / instrument mesin ini
2.4.	Mesin / Instrument / alat pemadam kebakaran ini dioperasikan sesuai prosedur untuk memperoleh unjuk kerja yang Optimal 
2.5.	Faktor hambatan dan gangguan diindentifikasi, disikapi dan diambil tindakan serta ditindak lanjuti sesuai prosedur yang berlaku
Penilaian unjuk kerja dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

Level Kunci Kompetensi
Kompetensi kunci | Mengumpulkan informasi | Mengkomunikasikan ide dan informasi | Merencanakan dan mengatur kegiatan | Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok | Menggunakan ide dan teknik matematika | Memecahkan persoalan/masalah | Menggunakan teknologi
Level kinerja | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1

 MATRIKS PENGUJIAN
	
KODE UNIT	: 	
  JUDUL UNIT	 	: Melakukan Identifikasi Alat Ukur DSP-4000
  URAIAN UNIT	: Kompetensi ini diperlukan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan proses pemasangan dan pengukuran kabel jaringan menggunakan DSP-4000

  Nama Kandidat		: _________________________________  ID#	: _________________
  Nama Assesor		: Anang Tjahjono
  Tanggal Assessment		: _________________________________

SUB KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA | DOMAIN S,K,A | METODE PENGUJIAN | Keterangan
| | | Observation | Oral Question | Written Question | Role Play | Interview |

1.	Mempersiapkan Fluke DSP-4000

1.1.	Jenis part maupun cara-cara penangannya dipahami

1.2.	Komponen dipersiapkan/disusun berdasar petunjuk kerja yang telah ditentukan

1.1. K, S, A*

1.2. K, S, A

2.	Melakukan Pengetesan Alat Ukur Fluke DSP-4000

2.1.	Jenis part maupun cara-cara penangannya dipahami
2.2.	Sistem pemasangan komponen dipahami sesuai dengan list part yang ditetapkan

2.1. K, S, A*

2.2. K, S, A

  BANK PERTANYAAN [Written Test]

KODE UNIT	: 
  JUDUL UNIT	 	: Melakukan Identifikasi Alat Ukur DSP-4000
  URAIAN UNIT	: Kompetensi ini diperlukan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan proses pemasangan dan pengukuran kabel jaringan menggunakan DSP-4000

  Nama Kandidat		: _________________________________  ID#	: _________________
  Nama Assesor		: Anang Tjahjono
  Tanggal Assessment		: _________________________________

SUB KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA | PERTANYAAN | KUNCI JAWABAN | JAWABAN KANDIDAT
| | | | √ | ×

1.	Mempersiapkan Fluke DSP-4000

1.1.	Jenis part maupun cara-cara penangannya dipahami

1.2.	Komponen dipersiapkan/disusun berdasar petunjuk kerja yang telah ditentukan

1.	Sebutkan jenis kabel yang dapat digunakan dalam jaringan? [TS]

2.	Sebutkan jenis konektor yang digunakan dalam kabel jaringan? [TS]

3.	Sebutkan alat  yang dapat digunakan untuk pengukuran kabel jaringan UTP? [TS]

1.	UTP, STP, Coaxial, dan Fiber Optic

2.	RJ-45, RJ-11, BNC

3.	Fluke DSP-4000

2.	Melakukan Pengetesan Alat Ukur Fluke DSP-4000

2.1	Jenis part maupun cara-cara penangannya dipahami

2.2	Sistem pemasangan komponen dipahami sesuai dengan list part yang ditetapkan

4.	Sebutkan type kabel yang dapat diukur dengan Fluke DSP-4000? [TS]

5.	Fasilitas yang dimiliki oleh DSP-4000 adalah? [TS]

6.	Hasil pengukuran apa saja yang dapat dilihat dari Fluke DSP-4000? [TS]

4.	Shielded and Unshielded Twisted Pair (STP and UTP) LAN Cabling:
•	TIA Category 3, 4, 5, 5E and 6: 100W
•	ISO/IEC Class C and D: 100W and 120W
Foil-Screened Twisted Pair (ScTP):
•	TIA Category 3, 4, 5, 5E and 6: 100W
•	ISO/IEC Class C and D: 100W and 120W
Shielded Twisted Pair (STP): 
•	150Ω IBM Type 1, 6, and 9(adapter required)
Coax:
•	10BASE5 ThickNet, 10BASE2 ThinNet, RG-58, RG-58 Foam, RG-59, RG-59 Foam, RG-8, RG-8A/U, and RG-62
Fiber: 
•	Multimode and singlemode fiber using fiber test accessories

5.	Dapat melakukan pengukuran dari Cat 3 sampai Cat 6 dan juga memiliki tiga port adapter untuk Fiber Optik

6.	Wire Map, Characteristic Impedance, Length, DC Loop Resistance, Propagation Delay, Return Loss (RL),Delay Skew, Attenuation, Attenuation-to-Crosstalk Ratio (ACR),Power Sum ACR, Power Sum ELFEXT,Power Sum NEXT,

  BANK PERTANYAAN [Oral Test]

KODE UNIT	: 
  JUDUL UNIT	 	: Melakukan Pengetesan Alat Ukur Fluke DSP-4000
  URAIAN UNIT	: Kompetensi ini diperlukan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan proses pemasangan dan pengukuran kabel jaringan menggunakan DSP-4000

  Nama Kandidat		: _________________________________  ID#	: _________________
  Nama Assesor		: Anang Tjahjono
  Tanggal Assessment		: _________________________________

SUB KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA | PERTANYAAN | KUNCI JAWABAN | JAWABAN KANDIDAT
| | | | √ | ×

1.	Mempersiapkan Fluke DSP-4000

1.1.	Jenis part maupun cara-cara penangannya dipahami

1.2.	Komponen dipersiapkan/disusun berdasar petunjuk kerja yang telah ditentukan

1.	Jenis kabel yang anda ketahui? [MTS] 
2.	Bagaimana anda dapat membedakan antara jenis kabel diatas?[MTS]

3.	Komponen yang diperlukan dalam pengukuran sebuah kabel jaringan? [ES]

1.	STP, UTP, Coaxial dan Fiber Optik

2.	STP adalah sebuah kabel twist pair yang memiliki sebuah pelindung, sedangkan UDP tidak, Coaxial memiliki bentuk kabel seperti kabel antenna, sedangkan Fiber optic menggunakan cahaya sebagai media perantaranya.
3.	Kabel  jaringan dan konektor, Crimmping Tools, Alat Ukur DSP-4000

2.	Melakukan Pengetesan Alat Ukur Fluke DSP-4000

2.1	Jenis part maupun cara-cara penangannya dipahami

2.2	Sistem pemasangan komponen dipahami sesuai dengan list part yang ditetapkan

4.	Apa yang ingin anda ketahui dari hasil pengukuran terhadap suatu kabel jaringan? [MTS]

5.	Bagaimana anda mengetahui sebuah kabel dalam kondisi yang baik?[MTS]

6.	Bagaimana anda mengetahui alat pengukurur atau DSP-4000 dapat bekerja?[MTS]

4.	Konfigurasi kabel, Attenuasi, dan kondisi dari kabel tersebut.

5.	Apabila pada saat diukur tidak terjadi Attenuasi yang besar dan semua kabel terhubung dengan konektor dengan baik.
6.	Ketika alat dapat dinyalakan dan dapat menunjukkan parameter yang kita inginkan

  BANK PERTANYAAN [Interview]

KODE UNIT	: 
  JUDUL UNIT	 	: Melakukan Pengetesan Alat Ukur Fluke DSP-4000
  URAIAN UNIT	: Kompetensi ini diperlukan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan proses pemasangan dan pengukuran kabel jaringan menggunakan DSP-4000

  Nama Kandidat		: _________________________________  ID#	: _________________
  Nama Assesor		: Anang Tjahjono
  Tanggal Assessment		: _________________________________

SUB KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA | PERTANYAAN | KUNCI JAWABAN | JAWABAN KANDIDAT
| | | | √ | ×

1.	Mempersiapkan Fluke DSP-4000

1.1.	Jenis part maupun cara-cara penangannya dipahami

1.2.	Komponen dipersiapkan/disusun berdasar petunjuk kerja yang telah ditentukan

1.	Apabila kita ingin mengetahui kondisi kabel dalam suatu kabel yang panjang apa yang dapat kita lakukan? [TS], [CS], [TRS]

2.	Bagaimana cara melakukan penyimpanan pada storage box untuk komponen sensitive dengan electrostatic ? [TS],[ES]

1.	Salah satu feature dari Fluke DSP-4000 adalah memiliki kemampuan untuk remote sehingga kita dapat menggunakanya .

2.	Salah satu feature yang dimiliki oleh DSP-4000 yaitu dapat menyimpan hasil pengamatan kabel tersebut dan mendownloadnya melalui port serial.

2.	Melakukan Pengetesan Alat Ukur Fluke DSP-4000

2.1.	Jenis part maupun cara-cara penangannya dipahami

2.2.	Sistem pemasangan komponen dipahami sesuai dengan list part yang ditetapkan

3.	Bagaimana teknis pengamatan kabel jaringan menggunakan DSP-4000? [MTS], [CS] 

4.	Dalam melakukan pemasangan komponen, apa yang menjadi acuan pemilihan komponen yang seharusnya terpasang dengan benar sesuai dengan yang dipersyaratkan ? [TS]

3.	Pada DSP-400 memilik dua alat yang terpisah sehingga kita dapat memasangkan kedua alat tersebut di masing-masing ujung kabel untuk dapat mengamatinya

4.	List Part yang telah diberikan.

  CEK LIS OBSERVASI UNJUK KERJA

KODE UNIT	: 
  JUDUL UNIT	 	: Melakukan Pengetesan Alat Ukur Fluke DSP-4000
  URAIAN UNIT	: Kompetensi ini diperlukan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan proses pemasangan dan pengukuran kabel jaringan menggunakan DSP-4000

  Nama Kandidat		: _________________________________  ID#	: _________________
  Nama Assesor		: Anang Tjahjono
  Tanggal Assessment		: _________________________________

Sub Kompetensi | Kriteria Unjuk Kerja | Poin Yang Di Cek | C | NC

1.	Mempersiapkan Fluke DSP-4000

1.1.	Jenis part maupun cara-cara penangannya dipahami
1.2.	Komponen dipersiapkan/disusun berdasar petunjuk kerja yang telah ditentukan

1.1.	Melakukan identifikasi komponen berdasar 
1.2.	Teknis penanganan terhadap komponen yang bersifat sensitive terhadap electrostatic
1.3.	Menyiapkan komponen yang akan dipasang berdasar list komponen yang telah ditentukan dengan penangan khusus terhadap komponen-komponen sensitive terhadap electrostatic

2.	Melakukan Pengetesan Alat Ukur Fluke DSP-4000

2.1.	Jenis part maupun cara-cara penangannya dipahami

2.2.	Sistem pemasangan komponen dipahami sesuai dengan list part yang ditetapkan

2.3.	Melakukan check terhadap DSP-4000 dimana posisi kabel jaringan akan dipasang sesuai dengan list komponen dan berdasar pada bagian komponen 

2.4.	Tata cara menggunakan peralatan anti electrostatic dalam menangani pemasangan komponen sensitive terhadap electrostatic efek

2.5.	Teknik pengambilan komponen dari kotak penyimpan hingga terpasang pada DSP-4000 sesuai dengan posisi komponen

2.6.	Mengetahui berbagai kesalahan yang terjadi dalam sebuah kabel jaringan

2.7.	Membaca Work Chart dengan benar dan melaksanakan dalam pekerjaan pemasangan komponen/jumper

Tanda Tangan Assesor : _________________________ Tanggal : ______________

Tanda Tangan Kandidat : ________________________ Tanggal : ______________

  CEK LIS KONSULTASI PRA UJIAN

KODE UNIT	: 
  JUDUL UNIT	 	: Melakukan Pengetesan Alat Ukur Fluke DSP-4000
  URAIAN UNIT	: Kompetensi ini diperlukan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan proses pemasangan dan pengukuran kabel jaringan menggunakan DSP-4000

  Nama Kandidat	: _________________________________  ID#	: ____________
  Nama Assessor	: Anang Tjahjono
  Tanggal Assessment	: __________________________

LANGKAH | HAL-HAL YANG DILAKUKAN/ACTION | √
•	Menempatkan kandidat pada situasi yang nyaman | Sambut kedatangan kandidat dengan ceria-bersemangat, berikan salam, berusaha menciptakan situasi yang bersahabat dengan sharing keadaan cuaca hari ini, keadaan jalan menuju ke lokasi test, menanyakan keadaan keluarga, meyakinkan kemampuan diri kandidat; Sebelum masuk pada inti pembicaraan tentang pelaksanaan assessment. |
•	Konfirmasi dan diskusikan tujuan penilaian dengan kandidat | Dapatkan informasi yang valid apa yang menjadi tujuan atau target kandidat melakukan assessment kali ini, agar diantara assessor dan kandidat mempunyai persepsi yang sama, sehingga membantu kelancaran proses assessment |
•	Kumpulkan criteria yang sesuai untuk penilaian serta diskusikan dengan kandidat | Tunjukkan dan bahas bersama Kriteria Unjuk Kerja dari Unit Kompetensi yang akan dinilai sejelas mungkin, hingga tidak ada pertanyaan yang belum dimengerti oleh kandidat |
•	Diskusikan dan konfirmasikan metode dan alat yang akan anda gunakan untuk mengumpulkan bukti selama penilaian berlangsung | Kandidat perlu diberitahu bahwa metode yang akan diterapkan adalah dengan observasi lansung dengan peragaan peralatan Komponen elektronika pasif maupun aktif baik sensitive atau tidak terhadap electrostatic, PCB, serta peralatan antistatic. Termasuk oral, interview dan written test |
•	Identifikasi sumber daya dan/atau peralatan yang diperlukan dalam penilaian | Menyampaikan kepada kandidat perihal penyiapan peralatan untuk assessment telah disediakan oleh team assessor |
•	Diskusikan prosedur penilaian | Urutan proses assessment dijelaskan secara urut, mulai dari observasi, oral test, written test kemudian interview |
•	Bicarakan harapan kandidat maupun penilai serta yakinkan bahwa semua pertanyaan telah terjawab | Menggali harapan kandidat secermat mungkin hingga dapat digunakan untuk memberikan semangat dalam mencapai hasil yang semaksimal dari kompetensi yang dimiliki, dengan menambahkan dengan harapan positif assessor untuk menambah resultante keberhasilan semakin besar |
•	Identifikasi orang-orang yang akan dihubungi untuk kepentingan penilaian | Menentukan person yang menjadi referensi bagi assessor untuk menggali informasi lebih detail dari kandidat |
•	Konfirmasi dan diskusikan jadwal penilaian, termasuk waktu dan lamanya | Mensepakati tentang kapan, dimana serta lama waktu assessment berlangsung |
•	Diskusikan tentang peraturan/etika/keamanan yang berkaitan dengan penilaian | Menginformasikan tentang aturan main, sikap, tindakan selama assessment, dimana saling menjaga keharmonisan selama prosess assessment |
•	Buat daftar kesepakatan atau pertimbangan khusus yang diperlukan agar penilaian terhadap kandidat dilaksanakan dengan adil, termasuk penilaian ulang serta proses banding | Membuat kesepakatan bersama tentang transparansi, validitas, fairness kepada kandidat apapun hasil akhir dari prosess assessment yang akan dilakukan, termasuk penjelasan yang konkrit dari assessor tentang faktor penyebab  kandidat belum kompeten |
•	Diskusikan dengan kandidat tentang penyimpanan arsip/catatan serta jelaskan tindakan pengamannya | Meyakinkan kandidat tentang kerahasiaan dan keamanan dari berkas-berkas atau dokumen selama dan setelah assessment berlangsung |
•	Yakinkan bahwa kandidat benar-benar siap untuk dinilai | Memberikan semangat dan percaya diri akan potensi dari kompetensi yang telah dimiliki oleh kandidat |
•	Gunakan komunikasi yang efektif | Menggunakan bahasa yang jelas, simple, mudah dimengerti serta langsung pada permasalahan dengan sikap santai dan sopan, diusahakan selalu bersahabat dan interaktif untuk menggali informasi dari kandidat |

Tanda Tangan Assessor : _________________  Tanggal : _____________________

Tanda Tangan Kandidat : _________________  Tanggal : _____________________

  WRITTEN TEST

KODE UNIT	: 
  JUDUL UNIT	 	: Melakukan Pengetesan Alat Ukur Fluke DSP-4000
  URAIAN UNIT	: Kompetensi ini diperlukan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan proses pemasangan dan pengukuran kabel jaringan menggunakan DSP-4000

  Nama Kandidat	: _________________________________  ID#	: ____________
  Nama Assessor	: Anang Tjahjono
  Tanggal Assessment	: __________________________

Jawablah dengan singkat dan jelas
Selama 30 menit

1.	Sebutkan komponen apa saja yang diperlukan untuk membangun jaringan kabel ? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2.	Sebutkan jenis kabel yang dapat digunakan dalam jaringan ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3.	Sebutkan alat ukur dapat digunakan untuk mengukur kondisi suatu jaringan?.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4.	Jelaskan parameter yang didapat pada pengukuran kabel jaringan .
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5.	Bagaimana cara pengukuran terhadap suatu kabel jaringan menggunakan DSP-4000?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Bandung,         Juni 2004

Kepada Yth :

Sdr. Ketua LSP Elektronika
Di Kantor LSP Elektronika
Sasana Kriya, Ruang Teratai Lt. II TMII
Jakarta

Perihal : Permohonan Sertifikat

Berdasarkan Assesment yang telah dilaksanakan pada :

Tanggal		: 3 Juni 2004
Lokasi assessment	: TEDC Bandung
Kandidat 		:  Senja

Qualifikasi		:  Operator I 
KODE UNIT	:  ELKA-MAN.AUD.002
JUDUL UNIT	:  Melakukan Pemasangan Komponen Menggunakan Tangan (Mounting / Manual Insertion)

Dari bukti bukti yang telah ditunjukkan maka nama kandidat tersebut diatas dinyatakan TELAH KOMPETEN / BELUM KOMPETEN untuk memperoleh / tidak berhak memperoleh CERTIFICAE :

Bersama surat ini pula kami lampirkan bukti bukti yang mendukung dari kandidat yang tersebut diatas yang mencakup :
1.	Matrix
2.	Ceklis Konsultasi Pra assessment
3.	Ceklis observasi
4.	Laporan assessment

Terima kasih atas perhatian yang diberikan.

Hormat saya,

Anang Tjahjono
Workplace Assesor

  HASIL PENGUJIAN

KODE UNIT	: 
  JUDUL UNIT	 	: Melakukan Pengetesan Alat Ukur Fluke DSP-4000
  URAIAN UNIT	: Kompetensi ini diperlukan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan proses pemasangan dan pengukuran kabel jaringan menggunakan DSP-4000

  Nama Kandidat	: _________________________________  ID#	: ____________
  Nama Assessor	: Anang Tjahjono
  Tanggal Assessment	: __________________________

SUB KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA | C | NC

1.	Mempersiapkan Fluke DSP-4000

1.1.	Jenis part maupun cara-cara penangannya dipahami

1.2.	Komponen dipersiapkan/disusun berdasar petunjuk kerja yang telah ditentukan

2.	Melakukan Pengetesan Alat Ukur Fluke DSP-4000

2.1	Jenis part maupun cara-cara penangannya dipahami
2.2	Sistem pemasangan komponen dipahami sesuai dengan list part yang ditetapkan

Berdasarkan assessment yang telah dilakukan maka, _____________________ dinyatakan:
	  	KOMPETEN
•	BELUM KOMPETEN

Umpan Balik dari Assessor :

Umpan Balik dari Kandidat :

Tanda Tangan Assessor : ________________________ Tanggal: _______________

Tanda Tangan Kandidat : ________________________ Tanggal: _______________

LAPORAN AKHIR HASIL PENILAIAN

BIDANG KEAHLIAN  ELEKTRONIKA MANUFAKTUR
	KODE UNIT 	: 
JUDUL UNIT  	: MELAKUKAN PENGETESAN ALAT UKUR FLUKE DSP-4000

NAMA KANDIDAT		: SENJA
ASSESSOR			: ANANG TJAHJONO
TEMPAT ASSESSMENT	: TEDC BANDUNG
TANGGAL ASSESSMENT	: 03 JUNI 2004

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI ELEKTRONIKA
SASANA KRIYA, RUANG TERATAI LT.2
TAMAN MINI INDONESIA INDAH
TELP. +62-31-8409467, +63-317340418  FAX. +62-317340418
Working Chart

Objective :Melakukan Pemasangan Komponen Menggunakan Tangan (Mounting / Manual Insertion)

1.	Siapkan komponen berdasar dari Part List Sesuai Project Schedule
2.	Susun Komponen Sesuai dengan jenis dan sifat electrostatic serta nilainya
3.	Gunakan Peralatan antistatic untuk memegang komponen yang sensitive terhadap electrostatic
4.	Ambil PCB pada tray untuk dilalakukan checking performance hasil soldering
5.	Gunakan peralatan antistatic jika dalam PCB tersebut terdapat komponen yang sensitive terhadap electrostatic
6.	Pasang komponen berdasar Part List Sesuai Project Schedule
7.	Kembalikan PCB pada tray line production untuk proses berikutnya
8.	Lakukan semua langkah pekerjaan sesuai dengan SOP

Part List

PCB Radio Super Heterodyne Type 708 

1.	Resistor
•	R1	1K2 Ohm 	0,25 Watt
•	R2	5K6 Ohm	0,5 Watt

2.	Capasitor
•	C1	100 uF		16 Volt
•	C2	10 nF		
•	C3 10 nF

3.	Transistor
•	Q1		BF 360
•	Q2		BD 102
•	Q3		BC 112
•	Q4		BC 104 [sensitive to electrostatic]

BIODATA KANDIDAT

1. NAMA 				: _______________________________________
2. TEMPAT/TGL LAHIR		: _______________________________________
3. ALAMAT SURAT			: _______________________________________
4. TELEPHONE/HP			: _______________________________________
5. PEKERJAAN SAAT INI		: _______________________________________
6. INSTITUSI TEMPAT KERJA	: _______________________________________
7. ALAMAT INSTITUSI		: _______________________________________
8. TELEPHONE/FAX		: _______________________________________
9. MASA KERJA			: _______________________________________
10. TUJUAN ASSESSMENT	: _______________________________________

Demikian biodata saya tulis dengan sebenarnya untk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,   03 Juni 2004
Kandidat,						

Senja